Entreprenörens kontroll av vattenfaunapassage

Läsanvisning för dokumentet

Blankettens syfte är att utgöra ett verifikat på att utförd vattenfaunapassage (trumma/bro) är byggd enligt handlingar. Detta för att säkerställa att trumma/bro inte utgör vandringshinder. Dokumentet fylls i av entreprenören och levereras till beställaren.

Entreprenören ska redovisa ifyllt verifikat till beställaren efter utförd vattenfaunapassage. Redovisning ska göras för de trummor och broar med en spännvidd <5 meter och där anmälan (ej ansökan) om vattenverksamhet är gjord.

Beställaren kan använda ifylld blankett som redovisande dokumentation av Trafikverkets egenkontroll gentemot tillsynsmyndighet. Blanketten kan även komma att användas som grund för byggplatsuppföljningens kontroll av entreprenörens arbete.

Fotografier ska tas för de delar av anläggningen som är markerade med X i blanketten nedan. Fotografier ska klistras in i slutet av dokumentet efter redovisningen och ska ingå i färdig och ifylld blankett i PDF-format.

Referenser:

TDOK 2014:0045 Trafikverkets tekniska krav för avvattning -TK Avvattning

TDOK 2014:0046 Trafikverkets tekniska råd för avvattning - TR Avvattning

TDOK 2014:0051 Avvattningsteknisk dimensionering och utformning - MB 310

Datum för kontroll i fält:
Projekt/entreprenad:
Vattendragets namn:
Typ av konstruktion:
Ifyllt av (namn och roll):

Bedömt vattenstånd	Högt:
Medel:
Lågt:
Koordinater	N (y):
E (x):
Koordinatsystem:

Bäckfåra
Parameter	Resultat	Avvikelse mot bygghandling? Ja Nej	Kommentar Ange om Ej aktuellt	Foto ska bifogas
Bredd (m) Mät den nyanlagda bäckfårans bredd på ca 3 punkter uppströms och ange medelbredden.	☐	☐
Lutning på vattendrag (%) Lutning på vattendraget i %. Mät i punkt 25 m uppströms och 25 m nedströms trumma. Mät inte i håla eller på sten.	☐	☐
Vattendjup i vattendrag (m) Redovisa vattendjup i vattendrag, 2 m och 20 m upp- och nedströms.	Upp 2m:	☐	☐
Upp 20m:
Ned 2m:
Ned 20m:
Bottenuppbyggnad med rätt stenmaterial Sammansättning av substratet utanför trumma. Ange fraktioner	☐	☐
Form omgrävning Kommentera om fårans form är naturlik eller kanaliserad.	☐	☐	x
Täckning erosionsskydd Vad är erosionsskyddet täckt med för material?	☐	☐	x
Trumma/rörbro
Parameter	Resultat	Avvikelse mot bygghandling? Ja Nej	Kommentar Ange om Ej aktuellt	Foto ska bifogas
Längd (m) Trummans längd/Brons bredd	☐	☐
Innerdiameter (m) Trummans/Brons spännvidd (innerdiameter)	☐	☐
Lutning på trumma (%) Trummans lutning i % utifrån höjdsättning på trummans botten vid in och utlopp. Relatera till bäckfårans lutning.	☐	☐
Överdjup inlopp (m) Ange det överdjup trumman lagts med i förhållande till vattendragets botten. Foto tas ca 5 m från trumma i riktning mot trumman.	☐	☐	x
Överdjup utlopp (m) Ange det överdjup trumman lagts med i förhållande till vattendragets botten. Foto tas ca 5 m från trumma i riktning mot trumman.	☐	☐	x
Vattendjup i passage (m) Redovisa vattendjup i trumma mätt ca 1 meter in i trumman vid in- och utlopp.	Inlopp:	☐	☐
Utlopp:
Bottenuppbyggnad med rätt stenmaterial Sammansättning av substratet i trumma. Ange fraktioner.	☐	☐
Faunapassage Kommentera om passage ingår eller ej, på en eller två sidor och om faunapassage ligger ovan vattenyta enligt projektering, ange om stängsel finns samt hur anslutningar ser ut..	☐	☐	x
Kompletterande objektspecifika krav I förfrågningsunderlaget kan kompletterande krav angående trumma finnas som också ska redovisas.	☐	☐	Kommentar	Foto ska bifogas