Riskanalys enligt minimikrav

Om det inte är möjligt att varken uppfylla Trafikverkets kriterier för grupp A eller B ska en riskanalys göras före användning. Materialet eller varan får endast användas om riskanalysen visar att användningen medför acceptabla risker. Riskanalysen ska genomföras av en person med kompetens och utbildning inom ämnet. Riskanalysen ska vara dokumenterad och uppfylla minimikraven i TDOK 2012:22. Denna mall är utformad för att uppfylla dessa minimikrav.

Produktens namn: ______________________________________________

Datum för riskanalysen:___________________________________________

Namn på den/de som har gjort riskanalysen:_____________________________

Ange vilket utfasningsämne och/eller riskminskningsämne materialet eller varan innehåller, som medför att den inte klarar Trafikverkets kriterier för grupp B. Ange ämnets namn, CAS-nummer, klassificering samt med vilka koncentrationer ämnet ingår i materialet eller varan.

Ämne	CAS-nummer	Klassificering	Koncentration (vikts-%)

Beskriv faran med det aktuella materialet eller varan.

Beskriv materialet/varan och uppge om det finns hygieniska gränsvärden för de ingående ämnena, samt värdet för dessa. Uppge eventuella beräknade DNEL eller PNEC-värden för de ingående ämnena. Beskriv de toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaperna för ingående ämnen. Uppge om någon fysikalisk egenskap av ämnena ska tas särskild hänsyn till i riskanalysen.
Bifoga säkerhetsdatablad för de kemiska ämnen som finns i materialet/varan.

Exponering. Beskriv hur materialet/varan ska hanteras, från att det levereras till att det byggs in och/eller kasseras.

Följande moment ska minst ingå – leverans, lagring, hantering, inbyggt material/vara samt avfallshantering. Beskriv var, när och hur materialet/varan ska användas liksom hantering på arbetsområdet och ev. lagring. Beskriv vilka arbetssätt/arbetsmetoder som ska användas samt planerad använd mängd.

Identifiera och beskriv hur människor och/eller miljö (grundvatten, ytvatten, markvatten, mark, luft, etc.) exponeras för produkten för varje arbetsmoment, inklusive förvaltning. Beskriv särskilt om/hur ämnena kan lakas ur materialet/varan. Beskriv samtliga steg där en möjlig felhantering leder till att människa/miljö exponeras.

Beskriv de risker som kan uppstå vid hanteringen av materialet/varan.

Utgå från materialets/varans fara (fråga 2) och identifierade exponeringar (fråga 3). Beskriv och förklara olika riskscenarier för påverkan och ev. skada på olika miljöer (luft, mark, yt- eller grundvatten) samt för människors hälsa.

Riskhantering. Beskriv hur de risker som har identifierats vid hantering, samt vid förvaltnings- och avfallsskedet ska behandlas.

Hur ska sannolikheten för att identifierade riskscenarion inträffar minskas? Kan exponeringen begränsas på teknisk väg? Går det att minska mängderna? Uppge vilken skyddsutrustning som ska användas vid hantering. Krävs det särskilda skydd eller arbetssätt för att skydda omgivande miljö (luft, vatten, mark)? Kvantifiera och beskriv alla skyddsåtgärder. Uppge också om det krävs särskild utbildning och/eller hälsoundersökning för personal som ska jobba med materialet/varan.

Ange krav på omhändertagande av avfall.

Uppge om produkten är farligt avfall vid: kassering av oanvänd produkt, byggspill och härdad produkt (om tillämpligt). Beskriv även hur förpackningen ska tas omhand.

Bedöm och visa att risken för hälsa och miljö är godtagbar (acceptabel). Beskriv också eventuella riskhanteringsåtgärder för att erhålla en acceptabel risk.

Sammanfatta punkterna ovan och visa att riskerna är acceptabla. Åskådliggör gärna i en riskmatris.