Farobedömning enligt minimikrav

Produkter klassade i Grupp B och C samt produkter registrerade i BETA får inte användas utan att en farobedömning har genomförts. Farobedömningen ska genomföras av en person med kompetens och utbildning inom ämnet. Farobedömningen ska vara dokumenterad och uppfylla minimikraven i TDOK 2010:310. Denna mall är utformad för att uppfylla dessa minimikrav.

Produktens namn: _____________________________________________

Datum för farobedömning: ____________________________________

Namn på den som gjort farobedömningen: ___________________________

Beskriv produktens fara. Uppge dess klassificering.

En produkts farlighet är oberoende av hur den används. Fara är en inneboende egenskap hos produkten. Kemiska produkters fara kan härledas från dess klassificering som finns i säkerhetsdatabladet under avsnitt 2 (produkten) samt 3 (ämnen). Finns det fastställda hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) för produkten eller dess ingående ämnen (se avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet)?

Exponering. Beskriv hur produkten ska användas.

Beskriv bl.a. till vad produkten ska användas och hur hanteringen ser ut, t.ex. används produkten under tryck eller värme? Hur mycket planeras att användas? Under vilka hanteringssteg kan människor och/eller miljö exponeras för produkten? Beskriv samtliga steg där en möjlig felhantering leder till att människa/miljö exponeras.

Beskriv risker som uppstår vid hantering av produkten.

Utgå från produktens fara (fråga 1) och identifierade exponeringsscenarion (fråga 2). Vilka blir konsekvenserna om människor eller miljön exponeras? Kan hanteringen leda till att de hygieniska gränsvärdena överskrids? Separera hälso-, miljö- och ekonomiska konsekvenser om lämpligt.

Bedöm vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera risker.

Hur kan sannolikheten för att identifierade riskscenarion inträffar minskas? Kan exponeringen begränsas på teknisk väg? Uppge vilken skyddsutrustning som ska användas vid hantering. Krävs skydd för miljö, mark, vatten, luft?

Beskriv hur produkten ska omhändertas när den blivit avfall.

Uppge om produkten är farligt avfall vid: kassering av oanvänd produkt, byggspill och härdad produkt (om tillämpligt). Beskriv även hur förpackningen ska tas omhand.

Uppge om det krävs utbildning och/eller hälsoundersökning för personal.

För hantering av vissa kemiska produkter krävs det specifik utbildning. Bland annat ställer AFS 2014:43 krav på att personal ska ha utbildning och genomgå hälsoundersökningar vid hantering av bl.a. härdplaster