**DISPENSTRANSPORTER MUSKÖTUNNELN**

Muskötunneln är dimensionerad för en fordonshöjd om maximalt 3,9 meter för körning under normala trafikförhållanden med dubbelriktad trafik. Påkörningsbalkarna vid tunnelmynningarna sitter på 4,2 m höjd.

Höga transporter får ej utföras genom tunneln:

* Vardagar kl. 07.00 – 09.00 samt kl. 15.00 – 18.00
* Söndagar och helgdagar kl. 15.00 - 20.00

Höga transporter får ej utföras genom tunneln :

* När sikten är nedsatt (exempelvis vid dimma, tätt snöfall eller snörök).
* Vid starkt påverkande väderförhållanden.
* Vid andra tillfällen då tät trafik förväntas.
* Trafik Stockholm förbehåller sig rätten att förskjuta eller tidigarelägga transporten om det så råder speciella omständigheter som gör att transporten inte kan genomföras på säkert sätt eller andra prioriterade åtgärder behöver genomföras vid tidpunkt för gällande transport.

Kategori 1: Fordonshöjd 3,90-4,20 meter.

1. Föranmälan av transport till Trafik Stockholm via telefon 08-695 51 31.
2. Påkörningsbalk vid tunnelmynning får ej flyttas!

Kategori 2: Fordonshöjd 4.21-4.50 meter.

1. Förfrågan om transport ställs till Trafik Stockholm, [produktionsledare@trafikstockholm.com](mailto:produktionsledare@trafikstockholm.com)
2. Vid godkänd förfrågan utförs inmätning av tunneln transportören. Tid för inmätning erhålles av Trafik Stockholm. Metod och resultat av inmätningen mejlas till Trafik Stockholm, [produktionsledare@trafikstockholm.com](mailto:produktionsledare@trafikstockholm.com).
3. Vid ett ev godkännande fylls formular ”Tillstånd höga transporter Muskö” i och skickas till [samordning.stockholm@trafikverket.se](mailto:samordning.stockholm@trafikverket.se) .

Återkoppling av beslut sker inom 3 arbetsdagar. Formulär ”Tillstånd höga transporter Muskö” bifogas i dispensansökan.

1. Trafik Stockholm bokar in Trafikverkets entreprenör på driftområdet och samtliga kostnader för entreprenör i samband med uppdraget faktureras transportören.

Trafikverkets entreprenör på driftområdet skall bevaka transporten genom tunneln för att säkerställa att skador inte sker på tunnelkonstruktionen med tillhörande teknisk utrustning. Påkörningsbalk vid tunnelmynning får endast flyttas av Trafikverkets entreprenör och skall återställas direkt efter fordonspassage!

1. 3 timmar innan bokad tid för transport ska transportören kontakta Trafik Stockholm på tel. 08-695 51 31 för att få slutlig tid för transporten. Trafik Stockholm förbehåller sig rätten att förskjuta eller tidigarelägga transporten om det så råder speciella omständigheter som gör att transporten inte kan genomföras på säkert sätt eller andra prioriterade åtgärder behöver genomföras vid tidpunkt för gällande transport.
2. **Eventuella skadekostnader relaterade till tunnelkonstruktion/teknisk utrustning belastar transportören.**

**Tillstånd höga transporter Muskötunneln**

|  |  |
| --- | --- |
| **Transportör** |  |
| Företagsnamn | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Organisationsnummer | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Telefonnummer | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Mailadress | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Kontaktperson (namn och telefonnummer) | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Faktureringsuppgifter | Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum, tid och riktning.**  **Ange info för båda riktningarna.** | **Riktning:**  **Yxlö till Muskö** | **Riktning:**  **Muskö till Yxlö** |
| Önskat datum för transporten | Klicka eller tryck här för att ange datum. | Klicka eller tryck här för att ange datum. |
| Önskad tid för transporten | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fordonsdata** |  |
| Mått på fordon, inklusive last | Längd: Klicka eller tryck här för att ange text.  Bredd: Klicka eller tryck här för att ange text.  Höjd: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Vikt på fordon (kg) | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Axeltryck (kg) | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Reg nr dragbil | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Reg nr släp | Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inmätning av tunneln genomfört** | **Utförare och datum** |
|  |  |

Inmätning giltig 90 dagar och kan återkallas av Trafikverket

|  |  |
| --- | --- |
| **Transportör godkänner ovanstående villkor. Namnförtydligande och datum** | **Signatur** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Godkännande från Trafikverket**  **Namnförtydligande och datum** | **Signatur** |
|  |  |