{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Lastplan","Instruktion"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Lastplan","index":0,"n_rows":38,"n_cols":16,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,14],[42,4,42,6],[11,3,11,5],[9,7,9,10],[11,7,11,10],[42,1,42,3],[9,13,9,15],[11,13,11,15],[12,13,12,15],[9,11,9,12],[11,11,11,12],[12,11,12,12],[4,11,4,12],[7,13,7,15],[6,11,6,12],[6,1,6,2],[7,11,7,12],[7,3,7,10],[2,4,2,10],[4,3,4,10],[5,3,5,10],[6,3,6,10],[4,13,4,15],[5,13,5,15],[6,13,6,15],[2,11,2,12],[5,11,5,12],[12,1,12,2],[36,1,36,3],[36,4,36,6],[4,1,4,2],[7,1,7,2],[5,1,5,2],[11,1,11,2],[9,1,9,2],[9,3,9,5]]}
[]
[null,null,null,"Avrop av långräls från Trafikverket Inköp och Logistik"]
[null,null,null,null,"Lastplan",null,null,null,null,null,null,"Transportnummer"]
[]
[null,"Kund",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kontaktperson kund"]
[null,"Kundnr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Telefonnummer kund"]
[null,"Avtalsnr/Projekt"]
[null,"Kundens beställningsnr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kundordernummer "]
[]
[null,"Till sträckan",null,null,null,null," -",null,null,null,null,"Lossningsdag"]
[null,null,null,null,null,null," -"]
[null,"Lossningsriktning:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lossning kl"]
[null,"El eller diesellok",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bestämmelsestation"]
[]
[null,"Vänster sida",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Höger sida"]
["Fack nr",15,16,17,18,19,20,21,null,22,23,24,25,26,27,28]
[]
["Rälsort"]
[]
["Sträcka"]
[]
[]
["Längd"]
["Fack nr",1,2,3,4,5,6,7,null,8,9,10,11,12,13,14]
[]
["Rälsort"]
[]
["Sträcka"]
[]
[]
["Längd"]
[]
[null,"Kontaktperson entreprenör",null,null,null,null,null,null,null,"Sammanställning"]
[null,"Telefonnr:",null,null,null,null,null,null,null,"Räl","Sort","Antal","Längd",null,"Totalt"]
[null,"     Emailadress",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"="]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"="]
[null,"Tågsättet kontrollerat av TRV",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"="]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Summa",{"$f":"SUM(O35:O37)","v":0}]

{"sheet":"Instruktion","index":1,"n_rows":68,"n_cols":1,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Lastplan för långräl"]
["1 Syfte:"]
["Lastplanen upprättas av den som beställer långräler, lastplanen utgör tillverkningsunderlag för produktion Sannahed"]
["All tillverkning sker mot  lastplan, inga långräler kan lagras eller sändas i retur till produktion Sannahed."]
[]
["Alla uppgifter måste vara ifyllda vid beställningen till Logistik. "]
["Beställningen måste vara Logistik tillhanda senast 12 veckor före leverans"]
[]
["Utsedd entreprenör ansvarar för alla trafiksäkerhetsmässiga åtgärder så som att beställa tider i spår för lossningen,"]
["transport mellan bestämmelsestationen och lossningplatsen och att rälerna lossas på rätt plats."]
["För lossningen åtgår det minst sex personer från utsedd entreprenör plus en operatör från produktion Sannahed"]
["Operatören från produktion Sannahed skall medföra kommunikationsradio för kontakt mellan sig och den som låser "]
["upp låsen på de lastade vagnarna. Och om Trafikverkets utsedda speditör utnyttjas även för lossningsarbetet finns det kommunikationsradio "]
["i loket hos speditören för kommunikation mellan lokförare och tillsyningsman "]
["Beställaren ansvarar även för att el och säkerhetsansvarig och tsm-spärrfärd skall finnas med vid lossningstillfället. "]
[]
["2 Instruktion:"]
[]
["Till sträckan"]
["Utgör lossningssträcka för långrälen"]
[]
["Transportnummer"]
["Fylls i av produktion Sannahed, utgör leverans och transport nummer"]
[]
["Kundordernummer"]
["Fylls i av produktion Sannahed "]
[]
["Lossningsdag"]
["Här anges lossningsdag efter överenskommelse med produktion Sannahed"]
[]
["Lossning kl"]
["Ange exakt tidpunkt för lossningens början och slut"]
[]
["Bestämmelse station"]
["Ange vilken bestämmelsestation långrälståget skall ankomma till, transporten av långrälståget till bestämmelsestationen "]
["beställs av produktion Sannahed utav utsedd speditör."]
[]
["El eller diesellok"]
["Val av loktyp för transport mellan produktion Sannahed och bestämmelsestation (helst ellok)"]
["Behov av el eller diesellok och förare för lossning kan förmedlas genom"]
["produktion Sannahed, Lars Nilsson 010-1237494 el 0708-272 087 e-post lars.t.nilsson@trafikverket.se"]
["Största tillåtna hastighet för ett lastat tågsätt är 60 km/h"]
[]
["Fack"]
["28 fack för långräler som det ser ut när man lossar det,sett bakifrån.  "]
["Översta lagret MÅSTE lossas först! (dvs fack 15-28) innan man kan lasta av det nedre varvet av räler (dvs fack 1-14)."]
["Fack 1-7 och 15-21 lossas på vänster sida  och fack 8-14 och 22-28 lossas på höger sida. "]
["Rälerna dras av utifrån och in på tågsättet."]
["Vid andra önskemål eller frågor kontakta produktion Sannahed 010-1237494, 0708-272087 Lars Nilsson"]
[]
["Rälsort"]
["Här anges rälsort"]
[]
["Sträcka"]
["Vid samlastade tågsätt skall de olika sträckorna anges här"]
[]
["Längd"]
["Rälens längd  från 60 - 420 m, i 20 meters intervall, normalt 420 m"]
[]
["Lossningsriktning"]
["Ange lossningsriktning från ort x till ort y (normalt lossas rälerna med loket framåt i lossningsriktningen)"]
["Vill man utföra stillastående lossning eller någon annan typ av lossning måste det anges till Produktion Sannahed (då behöver loket/tågsättet vara i andra lossningsriktningen) "]
["Detta är viktigt att tänka på så att man får rälen på rätt sida i spåret med rätt farkant."]
[]
["Entreprenörens kontaktuppgifter Telefonnr, emailadress"]
[]
["Tågsättet kontrollerat av"]
["Fylls i av produktion Sannahed "]