{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["1. Instruktion","2. Kartläggning","3. Risklista","Input risklista sortering"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. Instruktion","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,25,5,28]]}

{"sheet":"2. Kartläggning","index":1,"n_rows":46,"n_cols":5,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,0,7]]}
["Lagkrav bygg- och anläggningsverksamhet\n\nNedanstående bruttolista innehåller frågeställningar kopplade till lagkrav för byggherrens arbetsmiljöansvar. \n\nAnvänd frågeställningarna som stöd för att identifiera vad som är aktuellt i projektet.\n\n","Aktuell\nJa/nej\n\nÄr frågeställningen aktuell för ditt projekt.","Berörda teknikområden\n\nAnge vilket/vilka teknikområden eller roller som frågeställningarna kan beröra. \nT ex väg, bana, projektledning.","Risk i byggskede eller bruksskede?\n\nGör en bedömning om frågeställningen kan vara aktuellt i byggskede eller i bruksskede. \n\nBruksskede motsvarar verksamhet som Trafikverket definerar som drift och underhållsskede.","Kommentarer\n\n"]
["Arbetsmoment som utförs samtidigt eller efter varandra\n(3 kap 5§ AFS 2023:3)\n\nKommer arbetsmoment att utföras samtidigt eller efter varandra?\nHur planeras dessa arbeten i projekteringen?\nHar tidsåtgång för dessa arbeten planerats i projekteringen?\nHar projektörernas arbete samordnats så att konstruktioner, installationer eller liknande inte sammanfaller i tid och rum på ett sådant sätt att risk för ohälsa eller olycksfall uppstår?"," "]
["Tillfällig eller samverkande konstruktion\n(3 kap 8§ AFS 2023:3)\n\nFinns person utsedd som har särskild kompetens om konstruktionen i fråga?\nVilka risker finns i samband med arbeten med tillfällig eller samverkande konstruktion? Hur har dessa risker hanterats i projekteringen?"]
["Planering av ställning och väderskydd\n(3 kap 9§ 2023:3)\n\nÄr det kontrollerat att marken eller underlaget med betryggande säkerhet kan bära upp den belastning som kan uppstå?\nHar hållfasthet i fasad eller andra konstruktioner som ställningen ska förankras till kontrollerats? "]
["Nya metoder, tekniker eller material\n(9 kap 2§ AFS 2023:3)\n\nPlaneras det att användas nya metoder, tekniker eller material i byggprojektet?\nHar det utretts om det finns allvarliga arbetsmiljörisker med att använda dem?\nHar det utretts vilka åtgärder som krävs?"]
["Byggnadens utformning och placering\n(9 kap 3§ AFS 2023:3)\n\nHar byggnadens utformning och placering utretts med särskild hänsyn till byggskedet i planering- och projekteringsskede?\nHar man tillgodosett t.ex. \n-att det är möjligt att ordna säkra transporter och förbindelseleder till, från och inom byggarbetsplatsen?\n-att det går att använda de lyft- och transportanordningar som krävs?\n-att markförhållanden och andra förutsättningar som vägar, omgivande verksamheter eller boende i området inte påverkar arbetsmiljön?"]
["Etableringsområdet storlek\n(9 kap 4-5§§ AFS 2023:3, 4 kap 10, 12§§ AFS 2013:10, 5 kap 12, 15-16, 18-23§§ AFS 2023:13)\n\nÄr etableringsområdet tillräckligt stort så att de personalutrymmen, kontor, förråd och materialupplag som behövs för all verksamhet på byggarbetsplatsen får plats utan att det blir för trångt? \nÄr det möjligt att ta emot och transportera material och personer inom arbetsplatsen (transportleder) på ett sådant sätt att särskilda risker inte uppstår?\nFinns det plats för utrymmen där farliga ämnen kan förvaras?\nFinns plats för avfallshantering?"]
["Val av byggprodukter\n(9 kap 6§ AFS 2023:3)\n\nVid val av material och byggprodukter har man tagit hänsyn till produkternas form, vikt och storlek? Samt deras lämplighet i hänsyn till de utrymmen som de ska monteras i?\nHar material och produkter valts så att produkter som kan leda till allergier och överkänslighet har undvikits? \nHar hänsyn tagits vid val av kemiska produkter så att riskerna med dessa produkter blir så små som möjligt?"]
["Välja och utforma konstruktioner\n(9 kap 7-8§§ AFS 2023:3)\n\nHar man vid val av konstruktioner för grundläggning, stomsystem eller andra bärande element uppmärksammat deras påverkan på arbetsmiljön under byggskedet?\nKrävs särskilda åtgärder för att konstruktioner ska vara stabila under alla stadier av montering och demontering? Finns detta beskrivet skriftligt och vid behov på ritning?"]
["Välja och utforma stomkomplettering, installationer och inredning\n(9 kap 9§ AFS 2023:3)\n\nHar man under planering och projektering av stomkomplettering, installationer och inredning undersökt möjligheter att använda transporthjälpmedel, lyfthjälpmedel och andra tekniska hjälpmedel? "]
["Rivning, ombyggnad eller renovering\n(9 kap 10§ AFS 2023:3)\n\nFörekommer rivning, ombyggnad eller renovering? Har man utrett om hälsofarligt material finns? Denna utredning kan biläggas arbetsmiljöplanen. \nHar man vid planering av dessa arbeten säkerställt att stabiliteten hos byggnaden eller anläggningen , eller delar av den inte äventyras medan arbete pågår?"]
["Framtida brukare\n(10 kap 2-3 §§ AFS 2023:3)\n\nVilka stadigvarande och tillfälliga arbeten kommer utföras i drifts- och underhållskede?\nHar hänsyn tagits för att möjliggöra städning, varuleveranser, sophämtning, snöskottning mm?"]
["Buller\n(2 kap AFS 2023:10)\n\nFörekommer arbetsmoment eller arbetsområden där personal riskerar att utsättas för skadligt buller?\nÄr det möjligt att använda/föreskriva andra metoder eller maskiner/utrustning som minskar risken att utsättas för skadligt buller?\nGår det att utforma kollektivt skydd mot skadligt buller?"]
["Vibrationer \n(3 kap AFS 2023:10)\n\nFörekommer arbetsmoment eller arbetsområden där personal riskerar att utsättas för vibrationer?\nÄr det möjligt att använda/föreskriva andra metoder eller maskiner/utrustning som minskar risken att utsättas för vibrationer?\nGår det att utforma kollektivt skydd mot vibrationer?"]
["Skydd mot skada genom fall\n(4 kap 4-7§§ AFS 2023:10)\n\nFinns hål, öppningar, stup eller annan större nivåskillnad där arbeten eller förflyttningar inom arbetsområdet sker?\nÄr underlag där arbeten eller förflyttningar sker lutande?\nÄr underlag där arbeten eller förflyttningar sker ojämna eller ostadiga?\nÄr behovet av belysning undersökt?"]
["Skydd mot skada genom fall\n(4 kap 8-9§§ AFS 2023:10)\n\nHar underlag som planeras anordnats anpassats så att underlaget har lämplig ytsträvhet och är fritt från hinder och ojämnheter?\nKan underlaget komma i rörelse? Har särskilda skyddsåtgärder vidtagits?"]
["Skydd mot skada genom fall\n(4 kap 15§ AFS 2023:10)\n\nHar man utrett möjligheten att ordna lämpliga skyddsanordningar eller skyddsåtgärder där risk för fall förekommer? Endast där detta inte är lämpligt eller rimligt ska personligt fallskydd användas. "]
["Särskild risk för fall - drunkning\n(4 kap 16§ AFS 2023:10)\n\nFinns det någon plats inom arbetsplatsen eller på dess transportvägar där ett fall innebär risk för drunkning?\nFinns anordning för räddning lätt tillgängliga och synliga? \nFinns anordning för nödställd att ta sig upp t ex i form av fasta stegar?"]
["Skydd mot skada genom ras\n(5 kap 4§ AFS 2023:10)\n\nHar man beaktat förändringar i bärighet på underlag och konstruktioner på grund av t.ex. belastning, vibraioner, fuktighetsförändringar, väderlek och reparatons- eller ändringsarbeten?"]
["Skydd mot skada genom ras \n(5 kap 6-8§§ AFS 2023:10)\n\nFinns tillräckligt utrymme för hantering av material, gods och manövrering av fordon så att inte risk för ras uppstår? \nHar maskiner, ställningar och andra fasta eller rörliga anordningar planerats så att de placeras, monteras och förankras så att risk för ras motverkas?\nFinns risk för fordon, föremål eller liknande att störta ner vid kant, stup eller annan nivåskillnad?"]
["Skydd mot skada genom ras\n(5 kap 9§ AFS 2023:10)\n\nÄr skyddsanordningar mot ras och skyddsanordningens infästningar dimensionerade för den belastning som kan uppstå?"]
["Skydd mot skada genom ras\n(5 kap 11§ AFS 2023:10)\n\nFinns det risk att föremål som finns ovanför en arbetsplats kan rasa ner? Går det att planera arbeten så att man undviker att förflytta hängande last över platser där personer befinner sig?"]
["Särskild risk för ras - schaktning\n(5 kap 12§ AFS 2023:10)\n\nFörekommer schaktning, grävning eller motsvarande arbeten? Har man sett till att slänter och väggar kan utföras så att risk för ras motverkas t.ex. genom släntlutning, spontning, förstärkningar eller andra stödkonstruktioner?"]
["Belastningsergonomi\n(6 kap 4-6§§ AFS 2023:10)\n\nFörkommer manuell hantering av material?\nÄr det möjligt att göra andra materialval?\nFinns det plats och utrymme att använda tekniska hjälpmedel t.ex lyftanordningar?"]
["Kemiska riskkällor\n(7 kap 5§ 2023:10)\n\nFöreskrivs användning av material eller hantering av material som kan framkalla kemiska riskkällor? "]
["Allergiframkallande kemiska ämnen\n(8 kap 4-7§ AFS 2023:10)\n\nFinns risk att arbetstagare utsätts för Isocyanater eller epoxi t.ex. vid arbeten med fogskum, tätningar, vägg och golvbeläggningar?"]
["Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande kemiska ämnen\n(8 kap 13, 15, 18-20§§ AFS 2023:10)\n(3 kap AFS 2023:13)\n\nFörekommer arbete där det finns risk att exponeras för tex kvartsdamm, asbesthaltigt damm, dieselavgaser, PAH?\n\nSka arbete med rivning av asbest genomföras? Vilka undersökningar behöver göras för att identifiera material som kan tänkas innehålla asbest?"]
["Vissa riskfyllda arbeten i kombination med kemiska riskkällor\n(9 kap 8-10§§ AFS 2023:10)\n\nFörekommer arbete i cistern, brunn, silo, lastutrymme eller i miljö med begränsad luftomsättning där en brandfarlig vätska, gas eller aerosol hanteras eller bildas?"]
["Vissa riskfyllda arbeten i kombination med kemiska riskkällor\n(9 kap 10§ AFS 2023:10)\n\nFörekommer arbete med svetsning, slipning, skärning eller annat arbete som kan medföra hög temperatur, i eller på behållare, rörledning eller liknande anordning som innehåller, eller har innehållit någon brandfarlig kemisk riskkälla?"]
["Vissa riskfyllda arbeten i kombination med kemiska riskkällor\n(9 kap 11§ AFS 2023:10)\n\nFörekommer arbete som kan orsaka brand eller explosion inom ett område där explosiv atmosfär?"]
["Smitta \n(11 kap AFS 2023:10)\n\nFörekommer arbeten som kan innebära att arbetstagare kan bli infekterade av smittämnen?"]
["Strålning\n(12 kap AFS 2023:10)\n\nFörekommer arbete där arbetstagare utsätts för exponering för artificiell optisk strålning, som kan utgöra säkerhetsrisker eller hälsorisker för arbetstagares ögon och hud?"]
["Elektromagnetiska fält \n(13 kap 2023:10)\n\nUtförs arbete som medför exponering för och förekomst av elektromagnetiska fält?"]
["Användning av truckar\n(4 kap AFS 2023:11) \n\nFörekommer arbete med truckar för annat ändamål än bygg- och anläggningsarbete t.ex. arbetsmoment eller passage förbi annan arbetsplats där truckar används?"]
["Användning av motorkedjesågar och röjsågar\n(5 kap AFS 2023:10)\n\nFörekommer arbete med motorkedjesågar eller röjsågar?"]
["Användning av stegar och arbetsbockar\n(7 kap AFS 2023:11)\n\nFörekommer arbete från stege eller arbetsbockar?\nStegar och arbetsbockar får bara användas som tillträdesled och för kortvarigt arbete. För andra arbeten krävs annan utrustning. "]
["Användning av ställningar\n(8 kap 2023:11)\n\nFörekommer arbeten från ställning? \nÄr det undersökt att ställningen kan uppföras och användas på ett betryggande sätt t.ex. med hänsyn till placering och utrymme? \nDokumentation gällande ställningar kan infogas som bilaga till arbetsmiljöplanen. "]
["Användning av trycksatta anordningar\n(9,10 kap AFS 2023:11)\n\nFörekommer användning av trycksatta anordningar t.ex. gasflaskor?"]
["Användning av lyftanordningar och lyftredskap\n(11 kap 2023:11)\n\nFörekommer arbeten där lyftanordningar och lyftredskap används?\nHar man vid planering av användning avlyftanordningar och lyftredskap tagit hänsyn till stabilitet och markförhållanden? "]
["Lokalutformning\n(3 kap AFS 2023:12)\n\nIngår projektering av lokaler eller andra utrymmen i uppdraget t.ex. rum för fastighetsskötsel och service? "]
["Utrymning, larm och brandskydd \n(4 kap §5 AFS 2023:12, 4 kap 30§ AFS 2023:13)\n\nFinns det två av varandra oberoende utrymningsvägar? Det kan vara aktuellt vid t ex arbeten i tunnlar, befintliga byggnader eller nya byggnader"]
["Klimat och installationer\n(5 kap AFS 2023:12)\n\nFörekommer projektering av lokaler och andra utrymmen? Regler i kap 5 AFS 2023:12 ska följas. "]
["Berg- och gruvarbete\n(4 kap 1§ AFS 2023:13)\n\nÄr något av följande arbete aktuellt i projektet?\n- Bergbesiktning\n- Skrotning\n- Förstärkningsarbeten (bergbultning, nätning och injektering).\n- Betongsprutning\n- Undersökningsborrning\n- Diamantborrning\n- Lastning, transport och deposition av brutet berg\n- Krossning och siktning av bergmassor.\n- Drivning av tunnlar, schakt och bergrum\n- Installations-, service- och underhållsarbete i icke färdigställda bergutrymmen?"]
["Berg- och gruvarbete\n(4 kap 4, 28§§ AFS 2023:13)\n\nHar undersökning av geologiska, bergtekniska, bergmekaniska och/eller andra förhållanden genomförts? Berör arbetet områden som har höga bergspänningar?\nFörekommer radon i berg där arbete ska utföras?"]
["Byggnads och anläggningsarbete\n(5 kap 7§ AFS 2023:13)\n\nKommer flera arbetsgivare ofta behöver ha tillgång till samma utrymme för att färdigställa byggnaden eller anläggningen i slutet av byggprojektet?"]
["Byggnads och anläggningsarbete\n(5 kap 102 § AFS 2023:13 \n\nVid arbete med passerande fordonstrafik kan följande princip följas gällande omledning av trafik?\n\n1. Trafiken leds om så att arbetet inte berörs av den.\n2. Trafiken leds så att fordonen passerar på betryggande avstånd.\n3. Trafiken skiljs från arbetsplatsen med trafikanordningar. Det ska dessutom finnas skyddsanordningar, som effektivt hindrar eller avleder trafiken från att komma in på arbetsplatsen, i den utsträckning som det behövs.\n\nHar även följande åtgärder övervägts, antingen var för sig, tillsammans, eller i kombination med åtgärderna i första stycket punkterna 2 och 3?\n\n1. Hastigheten sänks förbi arbetsplatsen genom vägmärken, vägmarkeringar eller annan lämplig åtgärd.\n2. Trafiken dirigeras förbi arbetsplatsen med trafiksignaler eller av en särskilt utsedd person (signalvakt)."]

{"sheet":"3. Risklista","index":2,"n_rows":2,"n_cols":11,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Löpnummer\n\nLöpnumret kan färgmarkeras utifrån uppnådd riskklass (grön, gul, orange eller röd nivå).","Arbetsmoment där särskild arbetsmiljörisk uppstår\n\nBeskriv så noggrant som möjligt arbetsmoment och fysisk geografisk placering.","Arbeten som medför särskilda arbetsmiljörisker\n\nVälj aktuella arbeten från drop-down listan. \n\nListan speglar risköversikten i TMALL 0255 Arbetsmiljöplan. \n\nArbeten enligt punkterna 1–13 medför särskilda arbetsmiljörisker och det krävs åtgärder om något av dessa arbeten förekommer i byggprojektet. Åtgärder för att hantera de särskilda riskerna ska beskrivas i arbetsmiljöplanen. Om samma risk återkommer vid flera arbetsmoment och det finns behov av olika åtgärder för att hantera risken, ska det framgå vilken åtgärd som är planerad för vilket arbetsmoment.\n\nObservera att flera val kan läggas till och tas bort.","Förberedande arbeten/undersökningar\n\nKrävs några förberedande arbeten eller undersökningar för att få en tydligare bild eller för att kunna hantera risken T ex geoteknisk undersökning, miljöinventering eller -provtagning, hållfasthetsutredningar eller liknande.","Åtgärder i projektering\n\nAnge vilka åtgärder som har vidtagits i planerings- och projekteringsskedet för att eliminera eller minimera arbetsmiljörisken.\nMotivera val av lösningar.\n\nArbeta enligt grundprinciperna.","Hänvisning till handling\n\nAnge var arbetsmomentet förekommer eller var projekteringsåtgärden återfinns. T ex i BIM-modell, ritning nr ZZ, km X/XXX - Y/YYY, TB, MB, AMA-kod, UB, AF …","Åtgärder i byggskede\n\nAnge förslag på åtgärder att vidta i byggskede, om risken inte är möjlig att eliminera i projekteringsskedet.\n\nArbeta enligt grundprinciperna.","Åtgärder i bruksskede\n\nAnge förslag på åtgärder att vidta i brukskede, om risken inte är möjlig att elinimera i projekterings- eller byggskede.\n\nBruksskede motsvarar verksamhet som Trafikverket definerar som drift och underhållsskede.","AMP\n\nSka  arbetsmomentet biläggas i AMP? Ja/nej","Datum \nrevidering\n\nDatum för senast revidering","Signatur\n\nSignatur av senast reviderande"]
["EXEMPEL","Byte av trumma för dagvatten i befintlig vägbana\nSektion: 9/119\nSchaktdjup ca 2,5 meter.\nArbeten med urkoppling av dagvattenledning.","1. Arbete där det finns risk att falla till en lägre nivå, om nivåskillnaden är två meter eller mer.\r\n2. Arbete där det finns risk att begravas under jordmassor, eller sjunka ned i lös mark.\r\n3. Arbete med lansering, montering eller nedmontering av tunga byggelement, eller tunga formbyggnadselement.\r\n9. Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord.","Geoteknisk undersökning.","Optisk undersökning av befintlig trumma.","PM Kartläggning trumma.","1. Fallrisk\n• ...\n• ...\n2. Rasrisk\n• ...\n• ...\n3. Tunga lyft\n• …\n• ...\n9. Arbete i brunn\n• …\n• …","1. Fallrisk\n• ...\n• ...\n2. Rasrisk\n• ...\n• ...\n3. Tunga lyft\n• …\n• ...\n9. Arbete i brunn\n• …\n• …","Ja","20XX-XX-XX","NamnX"]

{"sheet":"Input risklista sortering","index":3,"n_rows":21,"n_cols":1,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Arbeten som medför särskilda arbetsmiljörisker "]
["1. Arbete där det finns risk att falla till en lägre nivå, om nivåskillnaden är två meter eller mer."]
["2. Arbete där det finns risk att begravas under jordmassor, eller sjunka ned i lös mark."]
["3. Arbete med lansering, montering eller nedmontering av tunga byggelement, eller tunga formbyggnadselement."]
["4. Arbete som utsätter någon för kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet, eller omfattas av krav på medicinsk kontroll."]
["5. Rivning av bärande konstruktioner, eller hälsofarliga material eller ämnen."]
["6. Arbete i närheten av högspänningsledningar."]
["7. Arbete på en plats eller ett område där fordonstrafik passerar."]
["8. Arbete där sprängämnen används."]
["9. Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord."]
["10. Arbete där det finns risk att drunkna."]
["11. Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning."]
["12. Arbete som utförs i en kassun under förhöjt lufttryck."]
["13. Arbete i närheten av joniserande strålning och för vilket man, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, ska inrätta ett kontrollerat område eller ett skyddat område."]
["14. Arbete med belastningsergonomiska risker."]
["15. Arbete där det förekommer buller, vibrationen eller damm."]
["16. Arbeten som medför brandfara eller är heta."]
["17. Arbete på plats med byggtrafik och förbindelseleder."]
["18. Arbete som innefattar materialhantering och lastning/lossning."]
["19. Arbeten i utrymmen som kräver utrymningsvägar"]
["20. Övriga arbeten. Precisera under \"kommentar\""]