{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["1 Anvisning","2 Rapporteringssida","3 Exempel","4 Guide Löpande längd & ramp","Admin Ändringslogg","Endast admin Värdelistor"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1 Anvisning","index":0,"n_rows":30,"n_cols":2,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,1],[29,0,29,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[14,0,14,1],[0,0,0,1],[1,0,1,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[9,0,9,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1]]}
[]
["Underlag rapportering beläggningsdata"]
["TMALL 0050 "]
["Inregistrering av beläggningsdata ska ske i systemet PMSbeläggning. Denna mall kan användas för att skapa ett underlag inför registreringen, fr o m version 11.0  är mallen anpassad för PMSbeläggning 2.0. Beskrivning av vilka åtgärder som ska rapporteras finns i TDOK 2019:0210 Data och dokumentation till förvaltande system - Väg respektive 2019:0299 Data om anläggningen - Hantering av data och dokumentation till/från förvaltande system - Väg."]
[]
["Kort beskrivning av flik 2 Rapporteringssida i mallen."]
["1. Första delen är allmän information om objektet (projektet) på vägnivå"]
["2. Andra delen är registrering av utförda åtgärder"]
["2a) Först anges de typer av åtgärder som utförts samt uppgifter om total mängd, kostnad etc för respektive åtgärd sammantaget för hela objektet"]
["2b) För varje åtgärd anges vilket/vilka körfält per riktning och/eller ramp som åtgärden är utförd på."]
["2c) Om åtgärder utförts som delsträckor inom ett körfält anges detta sedan på respektive körfält. Det går att kopiera utbredning på delsträckor mellan olika körfält."]
["2d) Om man har behov av att registrera fler körfält än vad som finns förberett i mallen kopierar man relevant del och klistrar in. "]
["I flik 3 Exempel finns ett ifyllt exempel som visar hur en rapportering kan se ut."]
["Grundregler för vilket data som ska rapporteras och hur:"]
["1. Endast data om ETT vägnummer ska rapporteras in på en blankett - ingår flera vägnummer måste flera blanketter användas (detta på grund av att positionering av åtgärderna ska ges per vägnummer)."]
["Även om projektet innehåller beläggningsåtgärder i flera körfält, ramper eller olika delsträckor utmed vägen ska bara ETT objekt per vägnummer skapas i PMS Beläggning och det räcker att använda en blankett."]
["2. Alla åtgärder avseende beläggningen som man genomfört inom avtalet med entreprenören ska registreras. Det vill säga både bundna lager, fräsning, armering, rekonstruktion av obundna lager."]
["3. Lagerordningen för åtgärdsregistreringen är viktigt att den blir rätt. ÖVERST, som lager 1, ska den åtgärd som ligger högst upp i vägbanan anges .  "]
["4. Om man utfört delsträckor med olika åtgärder inom samma lager ska separata rader anges för varje åtgärd men med samma lagernummer angivet.  Ex lager 2 från löpande längd 200 m till 2000 m är en rad och lager 2 löpande längd 2001m till 4000 m är en annan rad. "]
["5. Observera att start och slut för olika åtgärder inte får vara överlappande inom ett och samma lager.  Start och slutpunkt för åtgärder får heller inte ligga utanför objektets start- och slutpunkt."]
["6. Åtgärder på ramper, avfarter, påfarter eller sidoanläggningsväg rapporteras som \"Ramper\" i systemet"]
["7. Åtgärder på GC-vägar rapporteras om GC-vägen löper utmed en vanlig väg även om det t ex är ett dike eller markremsa emellan. Åtgärderna rapporteras på körfält GCM på den vanlig vägens vägnummer. Åtgärder på GC-vägar som har helt egen sträckning kan inte rapporteras i systemet."]
["Begreppsförklaring:"]
["Lager:","Lager 1= översta lagret räknat från vägytan när man kör på det färdiga resultatet. "]
["Löpande längd:","Löpande längd är en rullande längdmätning i en riktning längs med vägen med 0 vid vägens start eller vid länsgräns. En väg har därmed en annan längdräkning i riktning MOT då man även där räknar från länsgräns/vägnummrets start men då från andra hållet. Uppgift om vägens löpande längd för projektets start och slut kan hämtas i systemet PMSv4, Analysera sträcka. Se även flik 4 \"Guide Löpande längd & ramp\".\nOBS! Om projektet medför att väglinjen förändras (Referenslinje bilväg) kommer även vägens löpande längd att räknas om (vägen blir kortare eller längre). De nya värdena på löpande längd visas inte i PMSv4 förrän efter datumet för ÖFT. I dessa fall kan det därför bli fel att hämta värden på löpande längd i förväg, då är det bättre att använda koordinater."]
["Körfält:","I PMSbeläggning kallas körfälten K1, K2, K3, K4, K5,  X1, X2 = additionsfält (ex bussfält), VR=vägren,  GCM=gång och cykelväg \nNumreringen börjar alltid från höger i körriktningen."]
["Vägens riktning: ","Alla vägar har en utpekad riktning enligt den nationella vägdatabasen. Generaliserat kan sägas att vägriktningen är från syd till norr respektive från väst till öst, men undantag finns. Det vi vill veta är om registreringen av information gäller BÅDA riktningarna eller MED riktningen för vägen eller MOT riktningen. \nFör en vanlig landsväg är alltså ena körfältet i medriktningen och det andra i motriktningen. \nAnvänd PMSV4/Analysera sträcka för att få klarhet i hur riktningen är på aktuell väg. (https://pmsv4.trafikverket.se/sok-analysera)\nPå objektnivå kan man ange att det är BÅDA riktningarna som avses men för viss del av åtgärdsregistreringen gäller separat registrering per riktning."]
["Ramp/ramper:","Ramp i PMS-systemen är en sammansättning av påfart + \"gren\"-länk från NVDB:s vägnät eller \"gren\"-länk + avfart. Även sidoanläggningsväg (ex rastplats, pendelparkering) tas med som det vi kallar ramp. Gren-länkar kan ha ramp som körfältsbeteckning (och är därmed konstruerad som ramp) men en gren kan även finnas i en cirkulation. En ramp i PMS-systemen kan endast ges med 1 riktning. Har man en dubbelriktad ramp behöver TVÅ SEPARATA ramper registreras. För att identifiera aktuella ramper i PMS-systemen, ta hjälp av informationen i flik 4  \"Guide Löpande längd & ramp\"."]
[]
["Utskriftsformat: Vid utskrift välj utskriftsformat \"anpassa alla kolumner till en sida\" för att få en snygg utskrift."]

{"sheet":"2 Rapporteringssida","index":1,"n_rows":164,"n_cols":17,"rows_kept":164,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,14,77,16],[72,2,72,3],[73,2,73,3],[73,5,73,11],[128,2,128,3],[129,2,129,3],[93,2,93,3],[94,2,94,3],[95,2,95,3],[111,2,111,3],[112,2,112,3],[113,2,113,3],[67,2,67,3],[64,2,64,3],[64,5,64,11],[65,2,65,3],[65,5,65,11],[66,2,66,3],[63,2,63,3],[63,5,63,11],[53,5,53,7],[53,9,53,11],[54,5,54,7],[54,9,54,11],[55,5,55,7],[55,9,55,11],[62,2,62,3],[62,5,62,11],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[61,5,61,11],[44,2,44,3],[44,5,44,11],[52,5,52,7],[52,9,52,11],[46,2,46,3],[46,5,46,11],[45,2,45,3],[45,5,45,11],[47,2,47,3],[47,5,47,11],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[50,9,50,11],[51,5,51,7],[51,9,51,11],[22,5,22,11],[43,2,43,3],[43,5,43,11],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[41,5,41,11],[6,0,6,11],[0,0,0,11],[1,0,1,4],[2,0,2,5],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[152,1,152,6],[130,2,130,3],[8,2,8,3],[50,1,55,1],[80,0,84,0],[100,1,100,6],[145,2,145,3],[19,2,19,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[27,5,27,11],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[16,5,16,11],[17,5,17,11],[146,2,146,3],[147,2,147,3],[118,1,118,6],[135,1,135,6],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[18,5,18,11],[42,2,42,3],[42,5,42,11],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3]]}
[]
["Underlag rapportering beläggningsdata "]
["TMALL 0050 "]
["Denna mall används som underlag för manuell inregistreringen i PMSbeläggning – TRV:s databas för beläggnings-, grus- och avvattningsåtgärder. \nPMSbeläggning finns på adressen http://pmsbl.trafikverket.local. Rättighet söks i Arthur."]
["Om behov av ändrade värdelistor, ex för entreprenörsnamn, kontakta förvaltningen för PMSbeläggning via e-post: pmsbelaggning@trafikverket.se"]
[]
["OBS : Alla fält eller rubrik med beige färg är en listruta med fasta värden att välja från. Klicka på cellen och skriv eller öppna listan via den pil som visas till höger om cellen. "]
[]
[null,"Uppgiftslämnare",null,null,"Uppgiftslämnare avser den person som fyller i excelmallen."]
[]
["Steg 1:  Basinformation om objektet (endast 1 vägnummer kan registreras per blankett och per objekt i PMSbeläggning)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"Län",null,null,"X","Här kan bara ett län anges. Vid flera berörda län ska en TMALL skapas per län/vägnr."]
[null,"Vägnr (inkl ev undernummer)",null,null,"X"]
[null,"Vägriktning",null,null,"X","Välj ur listan."]
[null,"Körfält riktning MED",null,null,"X","Ange vilka körfält som är aktuella för riktningen, kan vara flera. (se fliken Anvisning för vilka Körfält som finns att välja) "]
[null,"Körfält riktning MOT",null,null,"X","Ange vilka körfält som är aktuella för riktningen, kan vara flera. (se fliken Anvisning för vilka Körfält som finns att välja) "]
[null,"Start löpande längd MED",null,null,"X (om aktuellt)","Antingen löpande längd eller koordinater ska anges för relevant riktning. Uppgift om vägens löpande längd för projektets start och slut kan hämtas i systemet PMSv4. (Se beskrivning i fliken Anvisning)"]
[null,"Slut löpande längd MED",null,null,"X (om aktuellt)"]
[null,"Start löpande längd MOT",null,null,"X (om aktuellt)"]
[null,"Slut löpande längd MOT",null,null,"X (om aktuellt)"]
[null,"Start koordinat N ",null,null,"X","Antingen löpande längd eller koordinater ska anges för relevant riktning (SWEREF 99 TM). "]
[null,"Start koordinat E ",null,null,"X"]
[null,"Slut koordinat N ",null,null,"X"]
[null,"Slut koordinat E ",null,null,"X"]
[null,"Objektnamn",null,null,"X","Projektets benämning"]
[null,"Namn på PL inom UH som tar över ansvaret ",null,null,"X","Styrs av vilket län som åtgärden är utförd i (ska anges som Ägare i pmsbeläggning). Vid frågor kontakta Överlämnandekoordinator eller Mottagningskoordinator."]
[null,"Kommentar",null,null,null,"Övrig viktig information om objektet som inte kan anges på annat ställe i systemet."]
[]
[null,"Ramper (OM aktuellt i objektet)",null,"Välj att ange start och slutpunkt antingen som Löpande längd eller koordinater.(se fliken \"Guide Löpande längd & ramp\" för mer information) "]
[null,"Namn","Start rampens löpande längd*","Slut rampens löpande längd*","Start koordinat N (sweref 99 TM)*","Start koordinat E (sweref 99 TM)*","Slut koordinat N (sweref 99 TM)*","Slut koordinat E (sweref 99 TM)*"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Steg 2: Kontraktsinformation (fliken Kontraktsinfo i PMSbeläggning)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"Entreprenör:",null,null,"X","Det företag som har kontraktet och därmed som kommer ansvara för ev. garantitid."]
[null,"Entreprenadform:",null,null,"X"]
[null,"Ärendenr entreprenadkontrakt:",null,null,"X","Ärendenummer i diariet för entreprenadkontraktet, ex 2017/12345"]
[null,"Slutbesiktningsdatum:",null,null,"X"]
[null,"Ärendenummer slutbesiktningsprotokoll:",null,null,"X","Ärendenummer i diariet för slutbesiktningsprotokollet, ex 2017/12345"]
[null,"Garantitid (år):",null,null,"X","Antal år. För totalentreprenader med funktionsansvar anges funktionstiden."]
[null,"Garantikommentar:",null,null,null,"Ev kommentar/er som är viktiga att ha med till ansvarig PL Underhåll."]
[]
[null,"Uppföljningsplan under garantitiden","Uppföljningstillfälle inom garantin (År nr)","Datum senast uppföljning","Metod uppföljning","Typ av metod för uppföljning",null,null,"Ansvarig","Kommentar"]
[null,"Om uppföljning av vägytan eller beläggningen ingår i avtalet/kontraktet SKA dessa anges här och rapporteras i systemet."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Steg 3: Slutregistreringsinformation (fliken Klarmarkering i PMSbeläggning)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"Projekttyp-finans:",null,null,"X","Avser organisation/finans för projektet"]
[null,"Total slutlig entreprenadkostnad (kr):",null,null,"X (vid utförande-entreprenad, och Underhåll) ","Avser kontraktskostnad exklusive bygg- och projektledning för beläggningsåtgärderna. Ska inkludera ex.vis stödremsa, TA-kostnader, sidoytor. Gäller enbart projekt inom Underhåll."]
[null,"Orsak till åtgärd:",null,null,"X (om underhåll) ","Ska anges om åtgärden finansieras via Underhåll"]
[null,"Motiv till åtgärd:",null,null,"X (om underhåll) ","Beskriv teknisk brist/problem/skada. Annat som påverkat valet av åtgärdsobjekt. Anges i de fall åtgärden finansieras via Underhåll."]
[null,"Tid till nästa åtgärd (antal år):",null,null,"X","Förväntad tid till nästa åtgärd. Översta beläggningslagrets livslängd avses"]
[null,"Uppdragsnummer:",null,null,"X (om Investering)","Ska anges för projekt inom Investering eller Stora projekt"]
[null,"CHAOS-Id:",null,null,"X (om Investering)","Namn på den databas i Chaos där förvaltningsdata lagts in, t ex VVA123456RH"]
[]
[]
["Steg 4: Åtgärdsinformation  (Åtgärds-fliken i PMSbeläggning)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"ÖFT-datum /Åtgärdsdatum:",null,null,"X","Vid ny- eller ombyggnadsprojekt som medfört ändringar i vägnätet ska ÖFT-datum anges (samma datum som till NVDB). (Ange gärna ÖFT+1 dag.) \nFör underhållsåtgärder anges åtgärdsdatum, ange sista utförandedag för sista åtgärden i objektet."]
[]
[null,"Nr 1. Översikt - total omfattning för utförda åtgärder i objektet (flik \"Objekttotal alla åtgärder\")",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ange vilka körfält i respektive riktning som varje åtgärdstyp utförts på, kan vara ett eller flera."]
[]
[]
[null,"*=obligatorisk uppgift. SAMTLIGA uppgifter SKA anges om det inte är helt uppenbart att de inte är relevanta för en viss åtgärdstyp. Regler för detta visas enbart i systemet.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"För ramper, sätt X om aktuellt"]
["Ordning","Åtgärdstyp*","Tillverknings-metod*","Utläggnings-metod*","Bindemedel*","Kulkvarns-värde* (obl. för översta lagret)","Stenstorlek max (mm)*","Täckning*","Total utförd Yta (m2)*","Total utlagd Mängd (ton)*","Andel returasfalt (%)*","Tjocklek (mm)*","Total Kostnad (kr)*",null,"Körfält i riktning MED*","Körfält i riktning MOT*","Ramper*"]
["Ange åtgärder i lagerordning. Översta lagret ska anges på översta raden."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Om flera olika typer av åtgärder utförts, lägg till fler rader i tabellen"]
[]
[null,null,null,null,"Har man annan variant av bindemedel som ej finns i listan - ange den mest relevanta men skriv kommentar under tabellen med exakt bindemdel."]
[null,null,null,null,"Vägteknik-specialisten tar dialog med PMSbeläggning-ansvarig om listan ska  kompletteras."]
[null,null,null,null,"Bindemedel (kommentar):"]
[]
[null,"Nr 2a. Uppdelning i delsträckor per körfält och riktning (vid behov, OM åtgärder inte sträcker sig över hela objektets längd)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"Riktning:",null,null,"X","Endast en riktning kan anges då registrering av delsträckor för åtgärd görs per riktning. "]
[null,"Körfält:",null,null,"X","Endast 1 körfält får anges då registrering av delsträckor för åtgärder görs per körfält/riktning."]
[]
[]
[null,"*=obligatorisk uppgift",null,null,null,null,null,null,"Start och slut för resp. delsträcka måste anges antingen som Löpande längd eller koordinater."]
[null,"Åtgärd (beläggningstyp)*","Tillverknings-metod*","Utläggnings-metod*","Bindemedel*","Kulkvarns-värde* (obl. för översta lagret)","Stenstorlek max (mm)*","Täckning*","Tjocklek (mm)*","Lager  (1=överst )*","Start löpande längd*","Slut löpande längd*","Start koordinat N (sweref 99 TM)*","Start koordinat E (sweref 99 TM)*","Slut koordinat N (sweref 99 TM)*","Slut koordinat E (sweref 99 TM)*","Kommentar"]
[null,"Kopiera in uppgifter för aktuell åtgärdstyp från översiktstabellen ovan, dessa uppgifter kan inte ändras på körfältsnivå",null,null,null,null,null,"ändra vid behov","ändra vid behov","Lagerordning på aktuellt körfält","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","Vid behov"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Beroende på vilken åtgärd som väljs är vissa variabler ej tillämpliga men dessa regler framgår endast i PMSbeläggning, ej här i excelmallen. "]
[]
[]
[null,"Nr 2b. Uppdelning i delsträckor per körfält och riktning (vid behov, OM åtgärderna inte sträcker sig över hela objektets längd)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"Riktning:",null,null,"X","Endast en riktning kan anges då registrering av åtgärd görs per riktning. "]
[null,"Körfält:",null,null,"X","Endast 1 körfält får anges då registrering av åtgärder görs per körfält/riktning."]
[]
[]
[null,"*=obligatorisk uppgift",null,null,null,null,null,null,"Start och slut för resp. delsträcka måste anges antingen som Löpande längd eller koordinater."]
[null,"Åtgärd (beläggningstyp)*","Tillverknings-metod*","Utläggnings-metod*","Bindemedel*","Kulkvarns-värde* (obl. för översta lagret)","Stenstorlek max (mm)*","Täckning*","Tjocklek (mm)*","Lager  (1=överst )*","Start löpande längd*","Slut löpande längd*","Start koordinat N (sweref 99 TM)*","Start koordinat E (sweref 99 TM)*","Slut koordinat N (sweref 99 TM)*","Slut koordinat E (sweref 99 TM)*","Kommentar"]
[null,"Kopiera in uppgifter för aktuell åtgärdstyp från översiktstabellen ovan, dessa uppgifter kan inte ändras på körfältsnivå",null,null,null,null,null,"ändra vid behov","ändra vid behov","Lagerordning på aktuellt körfält","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","Vid behov"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Beroende på vilken åtgärd som väljs är vissa variabler ej tillämpliga men dessa regler framgår endast i PMSbeläggning, ej här i excelmallen. "]
[]
[null,"Nr 2c. Uppdelning i delsträckor per körfält och riktning (vid behov, OM åtgärderna inte sträcker sig över hela objektets längd)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"Riktning:",null,null,"X","Endast en riktning kan anges då registrering av åtgärd görs per riktning. "]
[null,"Körfält:",null,null,"X","Endast 1 körfält får anges då registrering av åtgärder görs per körfält/riktning."]
[]
[]
[null,"*=obligatorisk uppgift",null,null,null,null,null,null,"Start och slut för resp. delsträcka måste anges antingen som Löpande längd eller koordinater."]
[null,"Åtgärd (beläggningstyp)*","Tillverknings-metod*","Utläggnings-metod*","Bindemedel*","Kulkvarns-värde* (obl. för översta lagret)","Stenstorlek max (mm)*","Täckning*","Tjocklek (mm)*","Lager  (1=överst )*","Start löpande längd*","Slut löpande längd*","Start koordinat N (sweref 99 TM)*","Start koordinat E (sweref 99 TM)*","Slut koordinat N (sweref 99 TM)*","Slut koordinat E (sweref 99 TM)*","Kommentar"]
[null,"Kopiera in uppgifter för aktuell åtgärdstyp från översiktstabellen ovan, dessa uppgifter kan inte ändras på körfältsnivå",null,null,null,null,null,"ändra vid behov","ändra vid behov","Lagerordning på aktuellt körfält","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","Vid behov"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Beroende på vilken åtgärd som väljs är vissa variabler ej tillämpliga men dessa regler framgår endast i PMSbeläggning, ej här i excelmallen. "]
[]
[null,"Nr 2d. Uppdelning i delsträckor per körfält och riktning (vid behov, OM åtgärderna inte sträcker sig över hela objektets längd)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"Riktning:",null,null,"X","Endast en riktning kan anges då registrering av åtgärd görs per riktning. "]
[null,"Körfält:",null,null,"X","Endast 1 körfält får anges då registrering av åtgärder görs per körfält/riktning."]
[]
[]
[null,"*=obligatorisk uppgift",null,null,null,null,null,null,"Start och slut för resp. delsträcka måste anges antingen som Löpande längd eller koordinater."]
[null,"Åtgärd (beläggningstyp)*","Tillverknings-metod*","Utläggnings-metod*","Bindemedel*","Kulkvarns-värde* (obl. för översta lagret)","Stenstorlek max (mm)*","Täckning*","Tjocklek (mm)*","Lager  (1=överst )*","Start löpande längd*","Slut löpande längd*","Start koordinat N (sweref 99 TM)*","Start koordinat E (sweref 99 TM)*","Slut koordinat N (sweref 99 TM)*","Slut koordinat E (sweref 99 TM)*","Kommentar"]
[null,"Kopiera in uppgifter för aktuell åtgärdstyp från översiktstabellen ovan, dessa uppgifter kan inte ändras på körfältsnivå",null,null,null,null,null,"ändra vid behov","ändra vid behov","Lagerordning på aktuellt körfält","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","Vid behov"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Beroende på vilken åtgärd som väljs är vissa variabler ej tillämpliga men dessa regler framgår endast i PMSbeläggning, ej här i excelmallen. "]
[]
[null,"Vid behov av flera tabeller för uppdelning i delsträckor på olika körfält, kopiera tabellen ovan."]
[]
[null,"OBS! Om annat vägnummer också varit del i objektet ska ytterligare en sådan här mall fyllas i för den vägen."]
[null,"Detta gäller även om det bara är några hundra meter in på annat vägnummer. Vi behöver ha uppgifter om alla nya/åtgärdade beläggningar på våra statliga vägar."]

{"sheet":"3 Exempel","index":2,"n_rows":161,"n_cols":17,"rows_kept":161,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[144,2,144,3],[149,1,149,6],[125,2,125,3],[126,2,126,3],[127,2,127,3],[132,1,132,6],[142,2,142,3],[143,2,143,3],[115,1,115,6],[68,2,68,3],[69,2,69,3],[69,5,69,11],[76,0,80,0],[89,2,89,3],[90,2,90,3],[91,2,91,3],[96,1,96,6],[108,2,108,3],[109,2,109,3],[110,2,110,3],[56,2,56,3],[57,2,57,3],[57,5,57,11],[62,2,62,3],[63,2,63,3],[60,2,60,3],[60,5,60,11],[61,2,61,3],[61,5,61,11],[58,2,58,3],[58,5,58,11],[59,2,59,3],[59,5,59,11],[43,2,43,3],[43,5,43,11],[45,5,45,7],[46,1,51,1],[46,5,46,7],[46,9,46,11],[47,5,47,7],[47,9,47,11],[48,5,48,7],[48,9,48,11],[49,5,49,7],[49,9,49,11],[50,5,50,7],[50,9,50,11],[51,5,51,7],[51,9,51,11],[40,2,40,3],[40,5,40,11],[41,2,41,3],[41,5,41,11],[42,2,42,3],[42,5,42,11],[36,2,36,3],[36,5,36,11],[37,2,37,3],[37,5,37,11],[39,2,39,3],[39,5,39,11],[38,2,38,3],[38,5,38,11],[21,5,21,11],[22,2,22,3],[16,2,16,3],[16,5,16,11],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[35,2,35,3],[0,0,0,11],[15,2,15,3],[2,2,2,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[12,5,12,11],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3]]}
["Exempel på rapportering från ett projekt"]
[]
[null,"Uppgiftslämnare","Johanna Thorsenius",null,"Uppgiftslämnare avser den person som fyller i excelmallen."]
[]
["Steg 1:  Basinformation om objektet (endast 1 vägnummer kan registreras per blankett och per objekt i PMSbeläggning)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"Län","Jönköping (F)",null,"X","Här kan bara ett län anges. Vid flera berörda län ska en TMALL skapas per län/vägnr."]
[null,"Vägnr (inkl ev undernummer)",31,null,"X"]
[null,"Vägriktning","BÅDA",null,"X","Välj ur listan."]
[null,"Körfält riktning MED","K1, K2, GCM, ramper",null,"X","Ange vilka körfält som är aktuella för riktningen, kan vara flera."]
[null,"Körfält riktning MOT","K1, K2, ramper",null,"X","Ange vilka körfält som är aktuella för riktningen, kan vara flera."]
[null,"Start vägens löpande längd MED","-",null,"X (om aktuellt)","Antingen löpande längd eller koordinater ska anges för relevant riktning. Uppgift om vägens löpande längd för projektets start och slut kan hämtas i systemet PMSv4."]
[null,"Slut vägens löpande längd MED","-",null,"X (om aktuellt)"]
[null,"Start vägens löpande längd MOT","-",null,"X (om aktuellt)"]
[null,"Slut vägens löpande längd MOT","-",null,"X (om aktuellt)"]
[null,"Start koordinat N ",6393359,null,"X","Antingen löpande längd eller koordinater ska anges för relevant riktning (SWEREF 99 TM). "]
[null,"Start koordinat E ",480204,null,"X"]
[null,"Slut koordinat N ",6392729,null,"X"]
[null,"Slut koordinat E ",475051,null,"X"]
[null,"Objektnamn","Gamlarp-Rödja",null,"X","Projektets benämning"]
[null,"Namn på PL inom UH som tar över ansvaret ","Sofia Forsberg",null,"X","Styrs av vilket län som åtgärden är utförd i (ska anges som Ägare i pmsbeläggning). Vid frågor kontakta Överlämnandekoordinator eller Mottagningskoordinator."]
[null,"Kommentar","Exempel på rapportering",null,null,"Övrig viktig information om objektet som inte kan anges på annat ställe i systemet."]
[]
[null,"Ramper (OM aktuellt i objektet)",null,"Välj att ange start och slutpunkt antingen som Löpande längd eller koordinater."]
[null,"Namn","Start rampens löpande längd*","Slut rampens löpande längd*","Start koordinat N (sweref 99 TM)*","Start koordinat E (sweref 99 TM)*","Slut koordinat N (sweref 99 TM)*","Slut koordinat E (sweref 99 TM)*"]
[null,"Tpl Gamlarp påfart","-","-",6393362,480487,6393315,480464]
[null,"Tpl Gamlarp avfart","-","-",6393279,480426,6393322,480401]
[]
[]
[]
[]
[]
["Steg 2: Kontraktsinformation (fliken Kontraktsinfo i PMSbeläggning)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"Entreprenör:","NCC",null,"X","Det företag som har kontraktet och därmed som kommer ansvara för ev. garantitid."]
[null,"Ny entreprenör:",null,null,null,"Anmäl även det nya namnet till pmsbelaggning@trafikverket.se för uppdatering i systemet."]
[null,"Entreprenadform:","Totalentreprenad",null,"X"]
[null,"Ärendenr entreprenadkontrakt:","2018/12345",null,"X","Ärendenummer i diariet för entreprenadkontraktet, ex 2017/12345"]
[null,"Slutbesiktningsdatum:","2025-12-05",null,"X"]
[null,"Garantitid (år):",7,null,"X","Antal år. För totalentreprenader med funktionsansvar anges funktionstiden."]
[null,"Ärendenummer slutbesiktningsprotokoll:","2025/56789",null,"X","Ärendenummer i diariet för slutbesiktningsprotokollet, ex 2017/12345"]
[null,"Garantikommentar:",null,null,null,"Ev kommentar/er som är viktiga att ha med till ansvarig PL Underhåll."]
[]
[null,"Uppföljningsplan under garantitiden","Uppföljningstillfälle inom garantin (År nr)","Datum senast uppföljning","Metod uppföljning","Typ av metod för uppföljning",null,null,"Ansvarig","Kommentar"]
[null,"Om uppföljning av vägytan eller beläggningen ingår i avtalet/kontraktet SKA dessa anges här och rapporteras i systemet.","År 1","2026-09-30","Objektmätning","Friktionsmätning",null,null,"Entreprenör","K1, K2 samt ramper"]
[null,null,"År 3","2028-09-01","Objektmätning","Spår, IRI",null,null,"TRV","Kravnivå, se TB"]
[null,null,"År 5","2030-12-05","Okulär syn","Sprickor, ytskador",null,null,"TRV"]
[null,null,"År 7","2032-12-05","Objektmätning","Spår, IRI",null,null,"TRV","Kravnivå, se TB"]
[]
[]
[]
[]
["Steg 3: Slutregistreringsinformation (fliken Klarmarkering i PMSbeläggning)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"Projekttyp-Finans:","Investering",null,"X","Avser organisation/finans för projektet"]
[null,"Total slutlig entreprenadkostnad (kr):","-",null,"X (vid utförande-entreprenad, och Underhåll) ","Avser kontraktskostnad exklusive bygg- och projektledning för beläggningsåtgärderna. Ska inkludera ex.vis stödremsa, TA-kostnader, sidoytor. Gäller enbart projekt inom Underhåll."]
[null,"Orsak till åtgärd:","-",null,"X (om underhåll) ","Ska anges om Underhåll valts som projekttyp"]
[null,"Motiv till åtgärd:","-",null,"X (om underhåll) ","Beskriv teknisk brist/problem/skada. Annat som påverkat valet av åtgärdsobjekt. Anges i de fall Underhåll valts som projekttyp."]
[null,"Tid till nästa åtgärd (antal år):",12,null,"X","Förväntad tid till nästa åtgärd. Översta beläggningslagrets livslängd avses"]
[null,"Uppdragsnummer:",12345678,null,"X (om Investering)","Ska anges för projekt inom Investering eller Stora projekt"]
[null,"Chaos-Id:","VVS136941RH",null,"X (om Investering)","Namn på den databas i Chaos där förvaltningsdata lagts in, t ex VVA123456RH"]
[]
[]
["Steg 4: Åtgärdsinformation  (Åtgärds-fliken i PMSbeläggning)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"ÖFT-datum /Åtgärdsdatum:","2025-12-15",null,"X","Vid ny- eller ombyggnadsprojekt som medfört ändringar i vägnätet ska ÖFT-datum anges (samma som till NVDB). För underhållsåtgärder anges åtgärdsdatum, ange sista utförandedag för sista åtgärden i objektet."]
[]
[null,"Nr 1. Översikt - total omfattning för utförda åtgärder i objektet"]
[]
[]
[null,"*=obligatorisk uppgift. SAMTLIGA uppgifter SKA anges om det inte är helt uppenbart att de inte är relevanta för en viss åtgärdstyp. Regler för detta visas enbart i systemet.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ange vilka körfält i respektive riktning som varje åtgärdstyp av utförts på, kan vara ett eller flera."]
["Ordning","Åtgärdstyp*","Tillverknings-metod*","Utläggnings-metod*","Bindemedel*","Kulkvarns-värde* (obl. för översta lagret)","Stenstorlek max (mm)*","Täckning*","Yta (m2)*","Mängd (ton)*","Andel returasfalt (%)*","Tjocklek (mm)*","Kostnad (kr)*",null,"Körfält i riktning MED*","Körfält i riktning MOT*","Ramper*"]
["Ange åtgärder i lagerordning. Översta lagret ska anges på översta raden.","ABS - Asfaltbetong, stenrik","Varm  - LTA skumning","Konventionell","B 70/100",7,16,"Heltäckande",65060,6245,10,40,"-",null,"K1, K2","K1, K2"]
[null,"ABS - Asfaltbetong, stenrik","Varm  - LTA skumning","Konventionell","B 70/100",7,11,"Heltäckande",690,53,10,32,"-",null,null,null,"X"]
[null,"ABb - Bindlager av asfaltbetong","Varm","Konventionell","PMB 40/100-75",null,22,"Heltäckande",67210,9678,0,60,"-",null,"K1, K2","K1, K2","X"]
[null,"AG - Asfaltsgrus","Varm  - LTA skumning","Konventionell","B 100/150",null,22,"Heltäckande",67480,9717,25,60,"-",null,"K1, K2","K1, K2","X"]
[null,"ABT - Asfaltbetong, tät","Varm  - LTA skumning","Konventionell","B 70/100",14,11,"Heltäckande",4910,530,25,45,"-",null,"GCM"]
[null,"Om flera olika typer av åtgärder utförts, lägg till fler rader i tabellen"]
[]
[null,null,null,null,"Har man annan variant av bindemedel som ej finns i listan - ange den mest relevanta men skriv kommentar under tabellen med exakt bindemdel."]
[null,null,null,null,"Vägteknik-specialisten tar dialog med PMSbeläggning-ansvarig om listan ska  kompletteras."]
[null,null,null,null,"Bindemedel (kommentar):"]
[]
[null,"Nr 2a. Uppdelning i delsträckor per körfält (vid behov, OM åtgärder inte sträcker sig över hela objektets längd)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"Riktning:","MED",null,"X","Endast en riktning kan anges då registrering av delsträckor för åtgärd görs per riktning. "]
[null,"Körfält:","K2",null,"X","Endast 1 körfält får anges då registrering av delsträckor för åtgärder görs per körfält/riktning."]
[]
[]
[null,"*=obligatorisk uppgift",null,null,null,null,null,null,"Start och slut för resp. delsträcka måste anges antingen som Löpande längd eller koordinater."]
[null,"Åtgärd (beläggningstyp)*","Tillverknings-metod*","Utläggnings-metod*","Bindemedel*","Kulkvarns-värde* (obl. för översta lagret)","Stenstorlek max (mm)*","Täckning*","Tjocklek (mm)*","Lager  (1=överst )*","Start löpande längd*","Slut löpande längd*","Start koordinat N (sweref 99 TM)*","Start koordinat E (sweref 99 TM)*","Slut koordinat N (sweref 99 TM)*","Slut koordinat E (sweref 99 TM)*","Kommentar"]
[null,"Kopiera in uppgifter för aktuell åtgärdstyp från översiktstabellen ovan, dessa uppgifter kan inte ändras på körfältsnivå",null,null,null,null,null,"ändra vid behov","ändra vid behov","Lagerordning på aktuellt körfält","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","Vid behov"]
[null,"ABS - Asfaltbetong, stenrik","Varm  - LTA skumning","Konventionell","B 70/100",7,16,"Heltäckande",40,1,"-","-",6393359,480204,6393328,479143]
[null,"ABb - Bindlager av asfaltbetong","Varm","Konventionell","PMB 40/100-75",null,22,"Heltäckande",60,2,"-","-",6393359,480204,6393328,479143]
[null,"AG - Asfaltsgrus","Varm  - LTA skumning","Konventionell","B 100/150",null,22,"Heltäckande",60,3,"-","-",6393359,480204,6393328,479143]
[null,"ABS - Asfaltbetong, stenrik","Varm  - LTA skumning","Konventionell","B 70/100",7,16,"Heltäckande",40,1,"-","-",6393187,477050,6392728,475049]
[null,"ABb - Bindlager av asfaltbetong","Varm","Konventionell","PMB 40/100-75",null,22,"Heltäckande",60,2,"-","-",6393187,477050,6392728,475049]
[null,"AG - Asfaltsgrus","Varm  - LTA skumning","Konventionell","B 100/150",null,22,"Heltäckande",60,3,"-","-",6393187,477050,6392728,475049]
[null,"Beroende på vilken åtgärd som väljs är vissa variabler ej tillämpliga men dessa regler framgår endast i PMSbeläggning, ej här i excelmallen. "]
[]
[]
[null,"Nr 2b. Uppdelning i delsträckor per körfält (vid behov, OM åtgärderna inte sträcker sig över hela objektets längd)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"Riktning:","MOT",null,"X","Endast en riktning kan anges då registrering av åtgärd görs per riktning. "]
[null,"Körfält:","K2",null,"X","Endast 1 körfält får anges då registrering av åtgärder görs per körfält/riktning."]
[]
[]
[null,"*=obligatorisk uppgift",null,null,null,null,null,null,"Start och slut för resp. delsträcka måste anges antingen som Löpande längd eller koordinater."]
[null,"Åtgärd (beläggningstyp)*","Tillverknings-metod*","Utläggnings-metod*","Bindemedel*","Kulkvarns-värde* (obl. för översta lagret)","Stenstorlek max (mm)*","Täckning*","Tjocklek (mm)*","Lager  (1=överst )*","Start löpande längd*","Slut löpande längd*","Start koordinat N (sweref 99 TM)*","Start koordinat E (sweref 99 TM)*","Slut koordinat N (sweref 99 TM)*","Slut koordinat E (sweref 99 TM)*","Kommentar"]
[null,"Kopiera in uppgifter för aktuell åtgärdstyp från översiktstabellen ovan, dessa uppgifter kan inte ändras på körfältsnivå",null,null,null,null,null,"ändra vid behov","ändra vid behov","Lagerordning på aktuellt körfält","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","Vid behov"]
[null,"ABS - Asfaltbetong, stenrik","Varm  - LTA skumning","Konventionell","B 70/100",7,16,"Heltäckande",40,1,"-","-",6393178,477051,6393320,479143]
[null,"ABb - Bindlager av asfaltbetong","Varm","Konventionell","PMB 40/100-75",null,22,"Heltäckande",60,2,"-","-",6393178,477051,6393320,479143]
[null,"AG - Asfaltsgrus","Varm  - LTA skumning","Konventionell","B 100/150",null,22,"Heltäckande",60,3,"-","-",6393178,477051,6393320,479143]
[]
[]
[null,"Beroende på vilken åtgärd som väljs är vissa variabler ej tillämpliga men dessa regler framgår endast i PMSbeläggning, ej här i excelmallen. "]
[]
[null,"Nr 2c. Uppdelning i delsträckor per körfält (vid behov, OM åtgärderna inte sträcker sig över hela objektets längd)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"Riktning:","MED",null,"X","Endast en riktning kan anges då registrering av åtgärd görs per riktning. "]
[null,"Körfält:","GCM-GC-väg",null,"X","Endast 1 körfält får anges då registrering av åtgärder görs per körfält/riktning."]
[]
[]
[null,"*=obligatorisk uppgift",null,null,null,null,null,null,"Start och slut för resp. delsträcka måste anges antingen som Löpande längd eller koordinater."]
[null,"Åtgärd (beläggningstyp)*","Tillverknings-metod*","Utläggnings-metod*","Bindemedel*","Kulkvarns-värde* (obl. för översta lagret)","Stenstorlek max (mm)*","Täckning*","Tjocklek (mm)*","Lager  (1=överst )*","Start löpande längd*","Slut löpande längd*","Start koordinat N (sweref 99 TM)*","Start koordinat E (sweref 99 TM)*","Slut koordinat N (sweref 99 TM)*","Slut koordinat E (sweref 99 TM)*","Kommentar"]
[null,"Kopiera in uppgifter för aktuell åtgärdstyp från översiktstabellen ovan, dessa uppgifter kan inte ändras på körfältsnivå",null,null,null,null,null,"ändra vid behov","ändra vid behov","Lagerordning på aktuellt körfält","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","Vid behov"]
[null,"ABT - Asfaltbetong, tät","Varm  - LTA skumning","Konventionell","B 70/100",14,11,"Heltäckande",45,1,"-","-",6393359,480203,6393310,478701]
[]
[]
[]
[]
[null,"Beroende på vilken åtgärd som väljs är vissa variabler ej tillämpliga men dessa regler framgår endast i PMSbeläggning, ej här i excelmallen. "]
[]
[null,"Nr 2d. Uppdelning i delsträckor per körfält (vid behov, OM åtgärderna inte sträcker sig över hela objektets längd)"]
[]
[null,"Vad","Ange din information här",null,"Obligatorisk uppgift","Kommentar (inklusive info till den som gör registreringen i PMSbeläggning)"]
[null,"Riktning:",null,null,"X","Endast en riktning kan anges då registrering av åtgärd görs per riktning. "]
[null,"Körfält:",null,null,"X","Endast 1 körfält får anges då registrering av åtgärder görs per körfält/riktning."]
[]
[]
[null,"*=obligatorisk uppgift",null,null,null,null,null,null,"Start och slut för resp. delsträcka måste anges antingen som Löpande längd eller koordinater."]
[null,"Åtgärd (beläggningstyp)*","Tillverknings-metod*","Utläggnings-metod*","Bindemedel*","Kulkvarns-värde* (obl. för översta lagret)","Stenstorlek max (mm)*","Täckning*","Tjocklek (mm)*","Lager  (1=överst )*","Start löpande längd*","Slut löpande längd*","Start koordinat N (sweref 99 TM)*","Start koordinat E (sweref 99 TM)*","Slut koordinat N (sweref 99 TM)*","Slut koordinat E (sweref 99 TM)*","Kommentar"]
[null,"Kopiera in uppgifter för aktuell åtgärdstyp från översiktstabellen ovan, dessa uppgifter kan inte ändras på körfältsnivå",null,null,null,null,null,"ändra vid behov","ändra vid behov","Lagerordning på aktuellt körfält","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","start för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","slut för aktuell delsträcka","Vid behov"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Beroende på vilken åtgärd som väljs är vissa variabler ej tillämpliga men dessa regler framgår endast i PMSbeläggning, ej här i excelmallen. "]
[]
[null,"Vid behov av flera tabeller för uppdelning i delsträckor på olika körfält, kopiera tabellen ovan."]
[]
[null,"OBS! Om annat vägnummer också varit del i objektet ska ytterligare en sådan här mall fyllas i för den vägen."]
[null,"Detta gäller även om det bara är några hundra meter in på annat vägnummer. Vi behöver ha uppgifter om alla nya/åtgärdade beläggningar på våra statliga vägar."]

{"sheet":"4 Guide Löpande längd & ramp","index":3,"n_rows":85,"n_cols":2,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Guide till att hitta Löpande längd samt för att se ramper och deras längd i PMS-systemen"]
["Löpande längd används i både PMSv4 och PMSbeläggning. För att kunna ange löpande längd i PMSbeläggning-rapporteringen kan man därmed ta hjälp av PMSv4. "]
[]
["OBS! Om projektet medför att väglinjen (Referenslinje bilväg) förändras, t ex ny eller ändrad sträckning, kommer även vägens löpande längd att räknas om (vägen blir kortare eller längre). De nya värdena på löpande längd visas inte i PMSv4 förrän efter datumet för ÖFT. I dessa fall kan det därför bli fel att hämta värden på löpande längd i förväg, då är det bättre att använda koordinater. "]
["(Att rapportera i PMSbeläggning i förväg går dock bra, vid ändringar i väglinjen måste dessa ändringar (Referenslinje bilväg enligt flik 7.1 i TMALL0343) blivit registrerade i NVDB innan du påbörjar registrering i PMS Beläggning. Det är viktigt att man anger samma datum för ÖFT som angivits till NVDB eller en dag efter, för att PMSbeläggning ska knyta åtgärden till rätt vägnät. Åtgärderna kommer kunna visas i PMSv4 först efter ÖFT passerats och det nya vägnätet kommit in i PMSv4.)  ","Hitta ramper så som PMS-systemen definierat dem "]
[null,"1. Öppna Analysera sträcka i PMSv4 - webbadress: https://pmsv4.trafikverket.se/sok-analysera"]
["Hitta \"löpande längd\" för en vägsträcka via PMSv4","2. Byt till menyvalet Sök via kartsök i vänstersidans sidomeny - knappen har en \"nål\" som ikon. "]
["1. Öppna Analysera sträcka i PMSv4 - webbadress: https://pmsv4.trafikverket.se/sok-analysera","3. Välj län och välj med knapparna om du bara vill ha ramper utritade eller även vägarna. "]
["2. Välj län och vägnummer. Då ritas hela den vägen ut och du kan se start och slut löpande längd för HELA vägen i fälten för Start och slut (m). ","4. Du kan nu hoovra över alla ramperna och se namnen som de har från NVDB samt hur långa de är. "]
["3. Du kan då även öppna koordinat-fälten och gå in och korrigera de värdena. När du korrigerat där och sparat dem får du fram nya start/slut löpande längd som motsvarar de angivna koordinaterna. ","Det är dessa ramper som man kommer kunna välja på i PMSbeläggning. "]
["3a. Du kan byta till riktning MOT och se dess \"löpande längd\" för start/slut för objektet om MOT-värdena behövs. ","5. Klicka på en ramp i kartan så den blir vald (markerad) och man kan öppna den i diagramvyn."]
[null,"Läs mer i fliken Anvisning om hur ramp-konceptet i PMS-systemet definierats. Det är alltså ibland både en avfart/påfart som läggs ihop med själva rampen och därmed blir en \"ramp\" i PMS-systemen. "]
["Vill man istället ange koordinater direkt, utan län och vägnummerval, finns en \"koordinatomvandlare\" via menyvalet för koordinat i vänstermenyn. Se den högra bilden nedan som visar skärmklipp från PMSv4. ","Det som ska inrapporteras till PMSbeläggning kanske därmed inte är hela den del som systemet ser som ramp. Ibland kan det även vara så att det måste rapporteras in på flera separata rampdelar. "]
["Nedan visar valen man kan göra i de två olika sätten att söka fram löpande längd - Sök via vägnummerlista respektive Sök via karta (koordinater). "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Om du går vidare i systemet genom att klicka på knappen \"Analysera\" så öppnas informationssidan om just den vägen och den sträckan du valt.  "]
["Där kan man ta stöd i att se foton från vägen för den punkt man vill titta på för att försäkra sig om att man hittat rätt plats. Man kan även se tidigare åtgärder i beläggningsdiagrammet och avvattningsdiagrammet och var de startat/slutat.  Det går även bra att välja in andra kartlager som kanske kan vara till nytta eller välja in annan information i diagrammen. ","Ytterligare en variant för att hitta Löpande längd för en viss väg är att använda PMSv4 ute i fält när man är ute vid vägen. Då är det fliken Position man aktiverar och då visas vägnummer, löpande längd samt koordinat för den plats där man står. Används med fördel via mobiltelefon eller surfplatta. "]
[]
["Den punkt man \"är på\"= den punkt där fotot är ifrån=den orange punkten utmarkerad i kartan=nålen i diagram med orange punkt överst. "]
["För att FLYTTA sig till annan punkt finns flera sätt. \"Dra\" i nålen i diagram, flytta orange cirkeln i kartan eller skriv in en löpande längd i fältet Position eller i koordinaterna. "]
["Fältet för koordinaterna måste aktivt fällas ut för att kunna ses eller ändras. Det görs med knappen bredvid fältet för position, se inramad knapp i klippet nedan.  "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tydliggörande: diagrammen visar informationen som finns LÄNGS hela den valda sträckan. Löpande längd är det som skrivs ut på x-axeln. Vid klick i diagram eller genom att hoovra i diagram får man fram mer info samt även Löpande längd för aktuell punkt. "]

{"sheet":"Admin Ändringslogg","index":4,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Ändringslogg"]
[]
["Fastställd version ","Dokumentdatum","Ändring","Namn"]
["2.0","2017-04-01","Ersätter  TMALL 0050 Rapportering av vägunderhållsdata 1.0","Johanna Thorsenius, Uhvätv"]
["3.0",null,null,"Johanna Thorsenius, Uhvätv"]
["4.0","2018-03-18","Dokumentet är anpassat till processen Genomföra åtgärder på vägar och järnvägar","Kia Tomasson, Uhvek"]
["5.0","2018-05-07","Förtydligande rubrik samt hänvisning till krav i TDOK. Korrigering beskrivning körfält","Johanna Thorsenius, Uhvätv"]
["6.0","2019-02-18","Kompletterad information om rapportering av GC-vägar samt att ÖFT-datum ska anges för ny- och ombyggnadsprojekt. Uppdatering av värdelistor samt justering av layout för anpassning till utskrift.","Johanna Thorsenius, Uhvätv"]
["7.0","2019-09-13","Ändring av hänvisning till TDOK för förvaltningsdata i flik Anvisning.","Johanna Thorsenius, Uhvätv"]
["8.0","2021-01-28","Lagt till fält för uppdragsnummer och uppföljningsplan under garantitiden samt en flik med ifyllt exempel på rapportering. Även förtydligande av informationstexter.","Johanna Thorsenius, Uhvätv"]
["9.0","2021-08-18","Platshållare för konfidentialitetsnivå inlagd i sidhuvud på första fliken.","Magnusson Lena, IVvspkn"]
["10.0","2023-02-06","Förtydligande om löpande längd samt rapportering GC-väg. Ersatt hänvisning till PMSv3 med PMSv4. Nytt fält för Chaos-Id.","Johanna Thorsenius, Uhvätv"]
["11.0","2026-04-29","Uppdateringar för anpassning till PMS Beläggning version 2.0","Johanna Thorsenius, Uhvätv"]

{"sheet":"Endast admin Värdelistor","index":5,"n_rows":43,"n_cols":17,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Lager","Län","Körfält","Entreprenadform",null,"Garantitid (år)","Projekttyp-finans","Riktning","Åtgärd (beläggningstyp)","Bindemedel","Tillverkningsmetod","Utläggningsmetod","Täckning","Riktning i info-nivån","Uppföljningstillgälle under garanti","Metod uppföljning","Ansvarig uppföljning"]
[1,"Blekinge (K)","K1","Utförandeentreprenad",null,"ingen","Investering","MED","ABb - Bindlager av asfaltbetong","B 100/150","Halvvarm","Heating","Fläckvis<20%","BÅDA","År 1","Okulär syn","TRV"]
[2,"Dalarna (W)","K2","Totalentreprenad",null,1,"Underhåll-FU/AU-UH-plan (DRIF)","MOT","ABD - Asfaltbetong, dränerande","B 160/220","Kall","Hyveljustering","Fläckvis>20%","MED","År 2","Objektmätning","Entreprenör"]
[3,"Gotland (I)","K3","BAS-kontrakt",null,2,"Underhåll-RE-UH-plan (DRIF)",null,"ABS - Asfaltbetong, stenrik","B 330/430","Markinblandning","Konventionell","Heltäckande","MOT","År 3","Annat"]
[4,"Gävleborg (X)","K4",null,null,3,"Underhåll-Basunderhåll (DRIF)",null,"ABT - Asfaltbetong, tät","B 50/70","Tank","Maskinjustering",null,null,"År 4"]
[5,"Halland (N)","K5",null,null,4,"Underhåll-DRIF-Tjälsäkring/Bärighet",null,"AD - Avtagning delvis","B 70/100","Varm","Remixing",null,null,"År 5"]
[6,"Jämtland (Z)","X1",null,null,5,"Underhåll-UTV-Bärighet/BK4",null,"AG - Asfaltsgrus","BE","Varm  - LTA skumning","Remixing plus",null,null,"År 6"]
[7,"Jönköping (F)","X2",null,null,6,null,null,"AH - Avtagning hel","BE C50 B2-160/220","Varm - KGOIII","Repaving",null,null,"År 7"]
[null,"Kalmar (H)","GCM-GC-väg",null,null,7,null,null,"Armering S - armering stålnät","BE C60 B4-160/220","Varm - LTA tillsatsmedel","Spårlagning",null,null,"År 8"]
[null,"Kronoberg (G)","VR-vägren",null,null,8,null,null,"Armering Ö - armering övrig","BE C60 B4-330/430","Övrig beläggning","Trackpaving",null,null,"År 9"]
[null,"Norrbotten (BD)",null,null,null,9,null,null,"BS - Bitumenstabilisering","BE C60 B4-V12000","Övrigt (ej beläggning)",null,null,null,"År 10"]
[null,"Skåne (M)",null,null,null,10,null,null,"BTG - Betong","BE C60 B4-V1500",null,null,null,null,"År 11"]
[null,"Stockholm (AB)",null,null,null,11,null,null,"F - Försegling med bituminöst bindemedel","BE C60 B4-V3000",null,null,null,null,"År 12"]
[null,"Södermanland (D)",null,null,null,12,null,null,"FM - Fräs massor ej bearbetade","BE C60 B4-V6000",null,null,null,null,"År 13"]
[null,"Uppsala (C)",null,null,null,13,null,null,"FM - Frästa massor","BE C67 B2 160/220",null,null,null,null,"År 14"]
[null,"Värmland (S)",null,null,null,14,null,null,"GAP - Gummiasfalt tät","BE C67 B2-330/430",null,null,null,null,"År 15"]
[null,"Västerbotten (AC)",null,null,null,15,null,null,"GJA - Gjutasfaltbeläggning","BE C67 B4-160/220",null,null,null,null,"År 16"]
["data","Västernorrland (Y)",null,null,null,16,null,null,"IM - Indränkt makadam","BE C69 B2 -100/150",null,null,null,null,"År 17"]
["dataverifiering","Västmanland (U)",null,null,null,17,null,null,"IMT - Indränkt makadam, tät","BE C69 B2-160/220",null,null,null,null,"År 18"]
[null,"Västra Götaland (O)",null,null,null,18,null,null,"INFR-Infräsning","BE C69 B2-330/430",null,null,null,null,"År 19"]
[null,"Örebro (T)",null,null,null,19,null,null,"JIM - Justering med indränkt makadam","BE C69 B4-12000",null,null,null,null,"År 20"]
[null,"Östergötland (E)",null,null,null,20,null,null,"JIMT - Justering med indränkt makadam tät","BL Fm2 B6"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"MJAB - Mjukgjord asfaltbetong","BL Fm3 B2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"MJAG - Mjukgjort asfaltgrus","BL Fm4 B2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"MJOG - Mjukbitumenbundet grus med oljegrusgraderi","GMB 100/150-45"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"PGJA - gjutasfalt med PMB","GMB 30/60-55"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"REOL - Rekonstruktion obundna lager","GMB 50/70-55"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"STEN - Stenbeläggning","GMB 70/100-50"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"SPY - Spårytbehandling","PMB"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"TSK - Tunnskiktsbeläggning kombination","PMB 40/100-75"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Y1B - Enkel ytbehandling på bituminöst underlag","PMB 45/80-55"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Y1G - Enkel ytbehandling på grusunderlag","PMB 65/105-55"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Y2B - Dubbel ytbehandling på bituminöst underlag","PMB 75/130-65"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Y2G - Dubbel ytbehandling på grusunderlag","PMB 90/150-45"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ÅAHV - Återvinning halvvarm","PMB 90/150-75"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ÅAK - Återvinning kall","PME"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Övrig bunden","PME C69 BP2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Övrig åtgärd","V 12000"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"V 1500"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"V 3000"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"V 6000"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"V 9000"]